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АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 октября 2023 г. № 40
п. Участок № 26
Об утверждении схемы теплоснабжения
Шанинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2021 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

1. Утвердить схему теплоснабжения Шанинского сельского поселения согласно приложения к настоящему распоряжению. 
2. Настоящее распоряжение обнародовать на информационных стендах поселения и разместить на официальном сайте администрации Шанинского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
	Глава Шанинского
сельского поселения

	А.П.Бурахин


Приложение  
к распоряжению администрации 

Шанинского сельского поселения

от 27.10.2023 № 40
Схема теплоснабжения

Шанинского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Шанинского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Генеральный план Шанинского сельского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

 ( определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

( повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

( минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

( обеспечение объектов Шанинского сельского поселения тепловой энергией;

(  реконструкция изношенных тепловых сетей социально значимых объектов, применение труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием).

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

 Шанинское сельское поселение (далее – Шанинское СП) входит в состав Таловского муниципального района. Площадь поселения на 01.01.2023 составляет 14970,2 га. Шанинское СП располагается в 23 км от районного центра.

Граница муниципального образования Шанинского сельского поселения установлена Законом Воронежской областной Думы  № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 (в ред. от 04.08.2014 № 115-ОЗ). В состав Шанинского СП входит 10 населенных пунктов: п. Участок № 26, являющийся административным центром поселения, п.Участок № 4, п. Участок №12, п. Участок №14, п. Участок №15, п. Участок №16, п. Нехворощанка, п. Участок №28, п. Участок №22, п. Участок №37. Численность населения Шанинского сельского поселения на 01.01.2023 составляет 1356 человек.

Шанинское СП расположено в восточной части Таловского муниципального района.

Территория поселения граничит с Нижнекаменским, Абрамовским, Александровским, Синявским сельскими поселениями, Таловским городским поселением Таловского муниципального района, на северо-востоке с Аннинским муниципальным районом.
Климат на территории поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1 С. Средние из абсолютных максимальных температур составляет + 35 С, средние из абсолютных минимальных температур составляет -28 С. 
Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные и производственные котельные различной административной принадлежности.
В п. Участок №26 теплоснабжение МКОУ Шанинской СОШ осуществляется от газовой котельной, введенной в эксплуатацию в 1998 году.
Общая протяженность теплотрассы составляет 167п. м.
Здание Шанинского 2 СДК подключено к природному газу в 2019 году.
В п. Участок № 4 теплоснабжение МКОУ Степная ООШ осуществляется от газовой котельной, введенной в эксплуатацию в 2016 году.
Здание Шанинского 1 СДК подключен к природному газу в 2016г.
Общая протяженность теплотрассы составляет 127 п.м.
В п. Участок №12 теплоснабжение МКОУ Советская ООШ осуществляется от угольной котельной.
Общая протяженность теплотрассы составляет 188,5п.м.
Все теплосети сельского поселения имеют большой износ. Также имеется недостаточная теплоизоляция трубопроводов.

Все поселки поселения, кроме п. Участок №14, п. Участок №15, п. Участок №16,  п. Нехворощанка, п. Участок №28, п. Участок №22, п. Участок №37– газифицированы.
 Объекты на территории поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной жилой застройки пользуются природным газом и твердым топливом.

 Основные проблемы системы теплоснабжения на территории Шанинского сельского поселения:

Основными недостатками системы теплоснабжения являются: высокий износ тепловых сетей в школах, работающих на твердом топливе, недостаточная теплоизоляция трубопроводов.

Капитальный ремонт систем отопления в СДК, приведет к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условий, а также сохранению эксплуатационно-технической надежности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

